# INFORMAÇÃO DE IMPRENSA 13/09/2013

Novos lançamentos da Riken

A Riken renova a sua oferta de camião e autocarro nas dimensões mais vendidas do mercado

A marca Riken, distribuída na Península Ibérica pelo Grupo Andrés, apresentou uma renovação do seu pneu EXTENGO, com a denominação EXTENGO 2, para utilização na estrada (ROADS) para equipar os eixos de direção e motriz dos principais camiões e autocarros. Estas novidades encontram-se disponíveis no mercado desde o passado dia 1 de setembro.

A renovada oferta centra‑se em quatro referências nas dimensões 295/80 R 22.5 e 315 R 22.5, com os modelos EXTENGO 2F, para o eixo de direção, e EXTENGO 2D, para o eixo motriz.

Como parte do processo de renovação e desenvolvimento dos seus produtos, a Riken lançou estes novos modelos cujas performances oferecem um alto nível de robustez e fiabilidade. Cabe destacar também como melhoramento significativo, a nova conceção das esculturas, que adota uma imagem mais em conformidade com as tendências atuais e sempre sem perder de vista o aperfeiçoamento das principais performances, como a otimização da forma de desgaste para aproveitar todo o potencial de borracha disponível ou as suas qualidades de reesculturado e recauchutagem.

O novo EXTENGO 2 destaca também pelo aumento da polivalência invernal nos pneus para o eixo motriz. A marcação 3PMSF\* demonstra a capacidade do pneu para se deslocar com neve.

*[[1]](#footnote-1)Os pneus Riken beneficiam de uma avançada tecnologia e uns recursos industriais que oferecem resultados demonstrados em toda a Europa.* *Graças à sua conceção e qualidade de fabricação, com carcaça radial metálica, são reesculturáveis e recauchutáveis.* *Fabricados na Europa, todas as dimensões da gama Riken cumprem as exigentes normativas e diretivas europeias.*

**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**

Avda. de Los Encuartes, 19

28760 Tres Cantos – Madrid – ESPANHA

Tel.: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293

1. \* 3PMSF: 3 Pics Mountain Snow Flake. Pneu homologado em conformidade com o regulamento UN ECE R 117. [↑](#footnote-ref-1)