**INFORMAÇÃO DE IMPRENSA**  
26/09/2017

Michelin e Harley-Davidson

O pneu MICHELIN Scorcher®, desenvolvido para os novos modelos da gama Harley-Davidson® Softail® 2018

***A Michelin apresentou o seu pneu Scorcher® especialmente concebido para equipar as Harley Davidson Fat Boy®, Low Rider® e Breakout® versão 2018, recentemente dadas a conhecer.***

Os dois novos pneus Scorcher® desenvolvidos conjuntamente pela Michelin e pela Harley Davidson® propuseram-se como equipamento original para uma seleção de modelos da gama Softail® 2018. O pneu MICHELIN Scorcher® 31 tem um estilo tradicional cruiser, ao passo que o pneu MICHELIN Scorcher® 11 possui um design mais desportivo. Os compostos selecionados para a banda de rolamento dos novos MICHELIN Scorcher® 11 e MICHELIN Scorcher® 31 garantem uma motricidade superior a baixa temperatura, bem como em solos molhados e muito molhados, além de uma duração melhorada. Os pneus Scorcher® 11 e Scorcher® 31 são montados de série em bastantes modelos e podem equipar-se como segunda montagem em boa parte da gama.

A Michelin trabalhou durante dois anos com a Harley-Davidson® para desenvolver estes novos pneus. Graças à utilização de sistemas avançados de conceção de modelos, os técnicos de ambas as entidades puderam aproveitar as sinergias entre os seus centros de investigação para conceber estes pneus e adaptá-los às especificações requeridas. Destes esforços específicos, com rigorosos padrões de qualidade e uma estreita colaboração, resulta um pneu perfeitamente adaptado às necessidades das motos.

O design exclusivo e as performances das novas criações da Harley-Davidson permitiram dispor de dimensões específicas. Por exemplo, o novo Fat Boy® combina um pneu MICHELIN Scorcher® 11, 160/60R18 na parte dianteira e 240/40R18 na parte traseira, para dar um carácter próprio, exclusivo, prazer de pilotar e emociones excecionais.

Ao mesmo tempo, além de proporcionar às motos uma sensação de ligeireza, uma massa reduzida e uma estabilidade melhorada a grande velocidade, graças às fibras de aramida[[1]](#footnote-1) (outra característica dos pneus hypersport da Michelin), estes pneus resistem à deformação e garantem umas altas performances constantes a grandes velocidades.\*

Os pneus dianteiros MICHELIN Scorcher® 11 (130/60B21) e traseiros (240/40R18) são equipamento original nos modelos Breakout®, ao passo que o Low Rider® monta de série o pneu dianteiro MICHELIN Scorcher® 31 (110/90B19) e traseiro (180/70B16).

Estes novos pneus MICHELIN Scorcher® estarão disponíveis na extensa rede Harley-Davidson®, bem como em distribuidores especializados.



110/90 B 19 M/C 62H **SCORCHER 31 F TL**

180/70 B 16 M/C 77H **SCORCHER 31 R TL**

**Low Rider®**

43100038

43200038

130/60 B 21 M/C 63H **SCORCHER 11 F TL**

240/40 R 18 M/C 79V **SCORCHER 11 R TL**

**Breakout®**

43100035

43189-11

160/60 R 18 M/C 70 V **SCORCHER 11 F TL**

240/40 R 18 M/C 79V **SCORCHER 11 R TL**

**Fat Boy®**

43100037

43189-11

*A* ***Michelin*** *ambiciona melhorar de maneira sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do sector do pneu, a* ***Michelin*** *concebe, fabrica e distribui os pneus mais adaptados às necessidades e às diversas utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a sua mobilidade. De igual modo, a* ***Michelin*** *oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas viagens e deslocações. A* ***Michelin*** *também desenvolve materiais de alta tecnologia para a indústria ligada à mobilidade. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a* ***Michelin*** *está presente em 170 países, emprega 111.700 pessoas e dispõe de 68 centros de produção em 17 países que, em 2016, fabricaram 187 milhões de pneus. (www.michelin.es).*

**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**

Avda. de los Encuartes, 19

28760 Tres Cantos – Madrid – ESPANHA

Tel.: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293

1. \* *Exceto a dimensão 110/90B19.* [↑](#footnote-ref-1)