**BFGoodrich Cross Control 2: imparables**

**incluso en las condiciones más extremas**

***Los nuevos neumáticos BFGoodrich Cross Control 2, desarrollados para equipar los ejes de dirección y tracción de los camiones en el segmento de utilización mixta, destacan por una motricidad y una duración mejoradas, así como por su robustez en cualquier tipo de terreno.***

La nueva generación de neumáticos BFGoodrich Cross Control 2 ha sido desarrollada para responder a las expectativas de los usuarios europeos de camiones en el segmento de utilización mixta (obra, construcción y canteras) que valoran, ante todo, una buena relación calidad/precio con una garantía de movilidad en todo tipo de terrenos y con el menor número de incidencias posible. Están disponibles en las 2 dimensiones más representativas del segmento: 315/80 R 22.5 y 13 R 22.5, con los modelos BFGoodrich Cross Control S2 para la posición de dirección y BFGoodrich Cross Control D2 para tracción.

El objetivo principal de esta renovación es una mejora en duración, resistencia y motricidad, para responder hasta en las obras más duras y ser la referencia en prestaciones en el competitivo segmento de las marcas quality, que representa en la actualidad en torno a 23% de las ventas de neumáticos del segmento de utilización mixta. Sus principales características son:

* **MOTRICIDAD OFF-ROAD MEJORADA**: Los neumáticos BFGoodrich Cross Control 2 están desarrollados para funcionar en condiciones extremas y en todo tipo de superficies, ya sean duras o blandas, planas o inclinadas. El dibujo de su escultura le proporciona una gran capacidad de agarre y de desembarrado. El marcaje M+S y 3PMSF asegura la movilidad en condiciones invernales.
* **RESISTENTE EN TODO TIPO DE TERRENO**: Cuando la situación se complica, la estructura de la carcasa y el compuesto de goma de la banda de rodadura permiten franquear las zonas más propicias a los cortes y agresiones con las mínimas incidencias.
* **MAYOR DURACIÓN**: Gracias al nuevo compuesto de goma y al perfil de la banda de rodadura más ancho, el rendimiento kilométrico aumenta más del 40% en el eje de dirección y más del 25% en los ejes de tracción, en comparación con los anteriores modelos de la marca (dimensión 315/80 R 22.5).
* **REESCULTURABLE & RECAUCHUTABLE**: BFGoodrich Cross Control 2 está concebido con la posibilidad que su dibujo de escultura se pueda reesculturar. La fiabilidad de la carcasa admite el recauchutado con un alto nivel de aprovechamiento.

**Acerca de BFGoodrich®**

*Con 150 años de historia, BFGoodrich®, ofrece neumáticos para todo tipo de experiencias, desde la conducción diaria hasta el off-road, con un lema común: el rendimiento extremo. Tanto en Europa como en Estados Unidos, la marca está asociada a las mayores competiciones deportivas. Presente en más de 140 países, BFGoodrich® es una marca diseñada por entusiastas para entusiastas. Para más información:* [*www.bfgoodrich.es*](http://www.bfgoodrich.es)*, perfil en Facebook en https://www.facebook.com/* [*https://www.facebook.com/BFGoodrichEU*](https://www.facebook.com/BFGoodrichEU) *y perfil en Twitter @BFGoodricheurope.*