# INFORMACIÓN DE PRENSA 12/09/2013

Nuevos lanzamientos de Riken

Riken renueva su oferta de camión y autocar en las dimensiones más vendidas del mercado

La marca Riken, distribuida en la Península Ibérica por el Grupo Andrés, ha presentado una renovación de su neumático EXTENGO, con la denominación EXTENGO 2, para utilización en carretera (ROADS) para equipar los ejes de dirección y motor de los principales camiones y autocares. Estas novedades se encuentran disponibles en el mercado desde el pasado 1 de septiembre.

La renovada oferta se centra en cuatro referencias en las dimensiones 295/80 R 22.5 y 315 R 22.5, con los modelos EXTENGO 2F, para el eje de dirección, y EXTENGO 2D, para el eje motor.

Como parte del proceso de renovación y desarrollo de sus productos, Riken ha lanzado estos nuevos modelos cuyas prestaciones ofrecen un alto nivel de robustez y fiabilidad. Cabe destacar también como mejora significativa, el nuevo diseño de las esculturas, que adopta una imagen más en consonancia con las tendencias actuales y siempre sin perder de vista el perfeccionamiento de las principales prestaciones, como la optimización de la forma de desgaste para aprovechar todo el potencial de goma disponible o sus cualidades de reesculturado y recauchutado.

El nuevo EXTENGO 2 destaca también por el aumento de la polivalencia invernal en los neumáticos para el eje motor. El marcaje 3PMSF[[1]](#footnote-1)\* demuestra la aptitud del neumático para desplazarse con nieve.

*Los neumáticos Riken se benefician de una avanzada tecnología y unos recursos industriales que ofrecen resultados demostrados en toda Europa. Gracias a su concepción y calidad de fabricación, con carcasa radial metálica, son reesculturables y recauchutables. Fabricados en Europa, todas las dimensiones de la gama Riken cumplen con las exigentes normativas y directivas europeas.*

**DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN**

Avda. de Los Encuartes, 19

28760 Tres Cantos – Madrid – ESPAÑA

Tel: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293

1. \* 3PMSF: 3 Pics Mountain Snow Flake. Neumático homologado conforme al reglamento UN ECE R 117. [↑](#footnote-ref-1)