**INFORMACIÓN DE PRENSA**12/04/2016

Productividad garantizada en cualquier trabajo

Nueva gama de neumáticosMICHELIN X® WORKS™para una utilización mixta dentro y fuera de carretera

***En un contexto de recuperación del mercado ligado a la construcción, Michelin lanza su renovada oferta de neumáticos para una utilización mixta MICHELIN X® WORKS™. Disponible desde el 1 de abril de 2016 tanto para el mercado de reemplazo como para equipo original, este neumático es la solución de Michelin para mejorar la productividad y rentabilidad de las empresas del sector de la construcción, obras y canteras en las dos dimensiones más utilizadas, 315/80 R 22.5 y 385/65 R 22.5 (+ 50 % del mercado).***

La nueva gama de MICHELIN X® WORKS™ se presente en una oferta especializada en función de las tres grandes necesidades de las empresas del sector:

* **Más rendimiento** kilométrico en utilización mayoritaria por carretera, con **MICHELIN X® WORKS™**.
* **Polivalencia** para una utilización mixta carretera y obra, con **MICHELIN X® WORKS™ HD** (**H**eavy **D**uty).
* **Robustez y tracción** para una utilización mayoritaria fuera de carretera, con **MICHELIN X® FORCE™**.

***Un abanico de utilización de 90% por carretera a 90% fuera de carretera.***

La nueva gama de neumáticos MICHELIN para utilización mixta cubre todos los usos y expectativas de los transportistas del sector: desde una actividad principalmente por carretera a los terrenos más complicados y agresivos de una cantera o de una mina.

* ***MICHELIN X® WORKS™:*** para equipar los vehículos que se mueven mayoritariamente por carreteras (más del 80 % de su tiempo), con zonas de carga y descarga no asfaltadas: basuras, hormigón, materiales de construcción, zona de obra, áridos…, la gama MICHELIN X® WORKS™ aporta la máxima rentabilidad (precio/km) gracias un rendimiento kilométrico aumentado entre un 10 % y un 25 % en función de la posición en el vehículo y de un precio optimizado. Este sector representa el 60 % del mercado.

Los neumáticos MICHELIN X® WORKS™ están disponibles en la dimensión 315/80R22.5, para eje multiposición y eje motor, y en 385/65 R 22.5 para remolque desde el 1 de abril de 2016.

* ***MICHELIN X® WORKS™ HD:*** Para equipar vehículos que se mueven más del 20 % de su tiempo en utilización mixta en obras, movimiento de tierra y zonas no asfaltadas…, la gama MICHELIN X® WORKS™ HD (HD, Heavy Duty) proporciona polivalencia, resistencia y fiabilidad a estos usos. Este sector representa el 35 % del mercado.

Los neumáticos MICHELIN X® WORKS™ HD estarán disponibles en la dimensión 315/80R22.5 para eje multiposición y eje motor a partir del 1 de mayo de 2016.

* + ***MICHELIN X® FORCE™:*** para equipar vehículos que se mueven mayoritariamente por zonas no asfaltadas en suelos difíciles de roca y barro, canteras, minas…, la gama MICHELIN X® FORCE™ ofrece la robustez y tracción necesaria para estas condiciones. En torno al 5 % del mercado.

Los neumáticos MICHELIN X® FORCE™ estarán disponibles en la dimensión 315/80 R 22.5 multiposición a partir del 1 de enero de 2017.

***Nuevas tecnologías para mejores prestaciones***

 La nueva gama de neumáticos MICHELIN X® WORKS™ se beneficia de tres innovaciones principales:

* ***Carbion.*** Componente y proceso especifico de mezclado del compuesto de goma que permite aumentar su homogeneidad y que proporciona un mayor rendimiento kilométrico de la banda de rodadura.
* ***Laminilla Z.*** Laminillas en los tacos que aumentan la adherencia en superficies deslizantes. Esta tecnología permite tener la homologación de 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) en el MICHELIN X® WORKS™ D.
* ***Powercoil.*** Nueva generación de cables de acero que componen la estructura de la carcasa que combinan robustez y eficiencia en resistencia a la rodadura.

El conjunto de la nueva oferta es reesculturable y recauchutable hasta dos veces con las diferentes tecnologías disponibles en el grupo.

***Garantía contra los daños accidentales***

La gama de neumáticos MICHELIN X® WORKS™HD y MICHELIN X® FORCE™, en su versión nueva o renovado MICHELIN Remix, ofrece una garantía gratuita que cubre los daños accidentales no reparables como consecuencia de choques, cortes y otras incidencias fortuitas en los neumáticos. Se podrá activar en todos aquellos casos de manifestación prematura o anormal del daño, producido durante una utilización conforme a las recomendaciones de uso preconizadas por Michelin.

Es sencilla de suscribir y activar, ya que se realiza on line con facilidad y rapidez en solo tres clics a través del portal MyAccount, accesible desde la página web [www.camion.michelin.es](http://www.camion.michelin.es/). De este modo, los transportistas podrán aprovechar las prestaciones de los neumáticos MICHELIN X® WORKS™ y circular con total tranquilidad.

**Esta nueva oferta es un ejemplo más del compromiso de Michelin con la movilidad sostenible, con productos y servicios que responden a las expectativas de los usuarios en términos de rentabilidad, seguridad y respeto del medio ambiente.**

*La misión de* ***Michelin,*** *líder del sector del neumático, es contribuir de manera sostenible a la movilidad de las personas y los bienes. Por esta razón, el Grupo fabrica, comercializa y distribuye neumáticos para todo tipo de vehículos. Michelin propone igualmente servicios digitales innovadores, como la gestión telemática de flotas de vehículos y herramientas de ayuda a la movilidad. Asimismo, edita guías turísticas, de hoteles y restaurantes, mapas y atlas de carreteras. El Grupo, que tiene su sede en Clermont-Ferrand (Francia), está presente en 170 países, emplea a 112.300 personas en todo el mundo y dispone de 68 centros de producción implantados en 17 países diferentes. Michelin posee un Centro de Tecnología encargado de la investigación y desarrollo con implantación en Europa, América del Norte y Asia. (www.michelin.es).*

**DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN**

Avda. de Los Encuartes, 19

28760 Tres Cantos – Madrid – ESPAÑA

Tel: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293