**COMUNICADO DE IMPRENSA**12/04/2016

Produtividade garantida em qualquer trabalho

Nova gama de pneusMICHELIN X® WORKS™para uma utilização mista dentro e fora de estrada

***Num contexto de recuperação do mercado ligado à construção, a Michelin lança uma oferta renovada de pneus para utilização mista MICHELIN X® WORKS™. Disponível desde o dia 1 de abril de 2016, tanto para o mercado de substituição como para o equipamento de origem, este pneu é a solução Michelin para melhorar a produtividade e rentabilidade das empresas do setor da construção, obras e pedreiras nas dimensões mais utilizadas, 315/80 R 22.5 e 385/65 R 22.5 (+ 50 % do mercado).***

A nova gama da MICHELIN X® WORKS™ apresenta uma oferta especializada em função das três grandes necessidades das empresas do setor:

* **Mais rendimento** quilométrico em utilização maioritariamente por estrada, com **MICHELIN X® WORKS™**.
* **Polivalência** para uma utilização mista, estrada e obra, com **MICHELIN X® WORKS™ HD** (**H**eavy **D**uty).
* **Robustez e tração** para uma utilização maioritariamente fora de estrada, com **MICHELIN X® FORCE™**.

***Um leque de utilizações de 90% por estrada a 90% fora de estrada***

A nova gama de pneus MICHELIN para utilização mista cobre todas as utilizações e expectativas dos transportadores do setor: desde uma atividade essencialmente por estrada, aos terrenos mais complicados e agressivos de uma pedreira ou de uma mina.

* ***MICHELIN X® WORKS™:*** para equipar os veículos que se deslocam maioritariamente por estrada (mais de 80 % do seu tempo), com zonas de carga e descarga não asfaltadas: lixo, cimento, materiais de construção, zonas de obras, granulados, etc, a gama MICHELIN X® WORKS™ oferece a máxima rentabilidade (preço/km) graças a um maior rendimento quilométrico, entre 10 % e 25 %, em função da posição do veículo e, de um preço otimizado. Este setor representa 60 % do mercado.

Os pneus MICHELIN X® WORKS™ estão disponíveis na dimensão 315/80 R 22.5, para eixos multi posição e para o eixo motriz e em 385/65 R 22.5 para reboque a partir do dia 1 de abril de 2016.

* ***MICHELIN X® WORKS™ HD:*** Para equipar veículos que se deslocam mais de 20 % do seu tempo em utilização mista em, obras, movimento de terras e zonas não asfaltadas, etc, a gama MICHELIN X® WORKS™ HD (HD, Heavy Duty) proporciona polivalência, resistência e fiabilidade a estas utilizações. Este setor representa 35 % do mercado.

Os pneus MICHELIN X® WORKS™ HD estarão disponíveis na dimensão 315/80R22.5 para eixos multi posição e eixo motriz a partir do dia 1 de maio de 2016.

* + ***MICHELIN X® FORCE™:*** para equipar veículos que se deslocam maioritariamente por zonas não asfaltadas em solos difíceis de rocha e barro, pedreiras e minas. A gama MICHELIN X® FORCE™ oferece a robustez e tração necessárias para estas condições. Cerca de 5% do mercado.

Os pneus MICHELIN X® FORCE™ estarão disponíveis na dimensão 315/80 R 22.5 multi posição a partir do dia 1 de janeiro de 2017.

***Novas tecnologias para melhores performances***

 A nova gama de pneus MICHELIN X® WORKS™ beneficia de três inovações principais:

* ***Carbion.*** Componente e processo específico de mistura do composto de borracha que permite aumentar a sua homogeneidade e que proporciona um maior rendimento quilométrico da banda de rolamento.
* ***Lamela Z.*** Lamelas nos tacos que aumentam a aderência em superfícies deslizantes. Esta tecnologia permite ter a homologação de 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) no MICHELIN X® WORKS™ D.
* ***Powercoil.*** Nova geração de cabos de aço que compõem a estrutura da carcaça, que combinam robustez e eficiência em resistência ao rolamento.

O conjunto da nova oferta é resculturável e recauchutável até duas vezes com as diferentes tecnologias disponíveis no grupo.

***Garantia contra os danos acidentais***

A gama de pneus MICHELIN X® WORKS™HD e MICHELIN X® FORCE™, na sua versão novo ou renovado MICHELIN Remix, oferece uma garantia gratuita que cobre os danos acidentais não reparáveis como consequência de choques, cortes e outras incidências fortuitas nos pneus. Pode ser ativada em todos aqueles casos de manifestação prematura ou anormal do dano, que ocorram durante a sua utilização segundo as recomendações de utilização indicadas pela Michelin.

É fácil de subscrever e ativar, já que se realiza on-line com facilidade e rapidez em apenas três cliques através do portal MyAccount, acessível a partir da página web www.camiao.michelin.pt. Deste modo, os transportadores podem aproveitar as performances dos pneus MICHELIN X® WORKS™ e circular com toda a tranquilidade.

**Esta nova oferta é mais um exemplo do compromisso da Michelin com a mobilidade sustentável, com produtos e serviços que respondem às expetativas dos utilizadores em termos de rentabilidade, segurança e respeito pelo meio ambiente.**

*A missão da* ***Michelin,*** *líder do setor de pneus, é contribuir de uma maneira sustentável para a mobilidade das pessoas e bens. Por esta razão, o Grupo fabrica e comercializa pneus para todo o tipo de veículos, desde aviões até automóveis, veículos de duas rodas, engenharia civil, agricultura e camiões. A Michelin oferece igualmente serviços digitais de ajuda à mobilidade (ViaMichelin.com) e edita guias turísticos de hotéis e restaurantes, atlas e mapas de estradas. O Grupo, que tem a sua sede em Clermont-Ferrand (França), está presente em mais de 170 países, emprega cerca de 111.200 pessoas em todo o mundo e dispõe de 67 centros de produção implantados em 17 países diferentes. O Grupo possui um Centro de Tecnologia responsável pela investigação e desenvolvimento com implantação na Europa, América do Norte e Ásia. (www.michelin.pt).*

**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**

Avda. de Los Encuartes, 19

28760 Tres Cantos – Madrid – ESPAÑA

Tel: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293