**INFORMACIÓN DE PRENSA**18/09/2017

Certificado por DEKRA

**MICHELIN X® LINE™ ENERGY™,
los neumáticos más eficientes en consumo de carburante**

***Las pruebas realizadas en marzo de 2017 por el Centro de Pruebas y Certificación DEKRA ratifican la superioridad de los neumáticos MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ en una utilización larga distancia (recorrido de 200 km por autopista a una velocidad media estabilizada de 80 km/h) con un ahorro medio en consumo de 1,4 l/100 km frente a sus cinco principales competidores del mercado.***

Estos resultados se han podido alcanzar gracias al mejor nivel de resistencia a la rodadura de los neumáticos en el conjunto del camión/semirremolque. La reducción del consumo medio de 1.4 l/100 km que aporta la gama MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ proporciona un ahorro en carburante por año y camión de hasta 1.870 euros, lo que supone una reducción de cinco toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera por año y camión.

El MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ responde plenamente a las expectativas de los transportistas de larga distancia gracias a sus extraordinarias prestaciones. Además de su reconocida fiabilidad, gracias a la gran resistencia de su carcasa, ofrece una frenada eficaz en mojado, un buen nivel de confort y buena precisión en la conducción.

Las mejoras incorporadas permiten un aumento del rendimiento kilométrico de un 30 % y un 17 % en el 315/60 R 22,5 y en 295/60 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z, respectivamente, para eje director, en comparación con el modelo anterior MICHELIN XZA2 ENERGY™.

Gracias al trabajo de investigación y desarrollo de los equipos de Michelin, la mejora en prestaciones de esta gama permite aumentar la rentabilidad de las flotas con un menor coste total de uso (TCO).

La prueba, que puede verse en el canal de [Michelin Trucks & Buses Tyres Europe](https://www.youtube.com/watch?v=vGbY4mOEZTM) de YouTube, ha sido realizada en un conjunto camión/semirremolque en configuración mega-volumen con el equipamiento siguiente:

* 315/60 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z en el eje de dirección
* 295/60 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ D en el eje motriz
* 445/45 R 19.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T en los ejes del semirremolque\*
\*dimensión 435/50 R 19.5 en dos de las marcas probadas

***Michelin*** *tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder del sector del neumático,* ***Michelin*** *diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados a las necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones para mejorar su movilidad.* ***Michelin*** *ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y desplazamientos.* ***Michelin*** *desarrolla también materiales de alta tecnología para la industria en torno a la movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia),* ***Michelin*** *está presente en 170 países, emplea a 111.700 personas y dispone de 68 centros de producción en 17 países que en 2016 han fabricado 187 millones de neumáticos. (www.michelin.es).*

**DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN**

Avda. de Los Encuartes, 19

28760 Tres Cantos – Madrid – ESPAÑA

Tel: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293