**INFORMAÇÃO DE IMPRENSA**  
19/09/2017

Certificado pelo DEKRA

**MICHELIN X® LINE™ ENERGY™,**   
**os pneus mais eficientes em consumo de combustível**

***As provas realizadas em março de 2017 pelo Centro de Provas e Certificação DEKRA ratificam a superioridade dos pneus MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ numa utilização a longo curso (percurso de 200 km por autoestrada a uma velocidade média estabilizada de 80 km/h) com uma poupança média em consumo de 1,4 l/100 km face aos seus cinco principais competidores do mercado.***

Estes resultados puderam-se atingir graças ao melhor nível de resistência ao rolamento dos pneus no conjunto do camião/semirreboque. A redução do consumo médio de 1,4 l/100 km que proporciona a gama MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ permite uma poupança em combustível por ano e camião de cerca de 1870 euros, o que significa uma redução de cinco toneladas de emissões de CO2 para a atmosfera por ano e camião.

O MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ satisfaz plenamente as expectativas dos transportadores de longo curso graças às suas extraordinárias performances. Além da sua reconhecida fiabilidade, graças à grande resistência da sua carcaça, proporciona uma travagem eficaz em solo molhado, um bom nível de conforto e boa precisão na condução.

Os melhoramentos incorporados permitem um aumento do rendimento quilométrico de 30% e 17% no 315/60 R 22.5 e em 295/60 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z, respetivamente, para eixo de direção, em comparação com o modelo anterior MICHELIN XZA2 ENERGY™.

Graças ao trabalho de investigação e desenvolvimento das equipas da Michelin, o melhoramento das performances desta gama permite aumentar a rentabilidade das frotas com um menor custo total de utilização (TCO).

A prova, que se pode ver no canal da [Michelin Trucks & Buses Tyres Europe](https://www.youtube.com/watch?v=FKaOCpIIRDU) do YouTube, foi realizada num conjunto camião/semirreboque em configuração mega-volume com o seguinte equipamento:

* 315/60 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ Z no eixo de direção
* 295/60 R 22.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ D no eixo motor
* 445/45 R 19.5 MICHELIN X® LINE™ ENERGY™ T nos eixos do semirreboque\*  
  \*dimensão 435/50 R 19.5 em duas das marcas provadas

*A* ***Michelin*** *ambiciona melhorar de maneira sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do sector do pneu, a* ***Michelin*** *concebe, fabrica e distribui os pneus mais adaptados às necessidades e às diversas utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a sua mobilidade. De igual modo, a* ***Michelin*** *oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas viagens e deslocações. A* ***Michelin*** *também desenvolve materiais de alta tecnologia para a indústria ligada à mobilidade. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a* ***Michelin*** *está presente em 170 países, emprega 111.700 pessoas e dispõe de 68 centros de produção em 17 países que, em 2016, fabricaram 187 milhões de pneus. (www.michelin.es).*

**DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO**

Avda. de los Encuartes, 19

28760 Tres Cantos – Madrid – ESPANHA

Tel.: 0034 914 105 167 – Fax: 0034 914 105 293