Lisboa, 2 de junho de 2021

**Michelin ampla gama MICHELIN TRAILXBIB   
com sete novas medidas**

* **Pneu concebido em colaboração com os agricultores**
* **Tecnologias inovadoras para preservar o solo**
* **Gama ampla e completa**

A Michelin amplia a sua gama de pneu MICHELIN TRAILXBIB, concebidos especificamente para maquinaria agrícola rebocada e alfaias, com a incorporação de sete novas medidas, disponíveis desde junho de 2021.

Desenvolvido em conjunto com os agricultores, o pneu MICHELIN TRAILXBIB oferece uma performance melhorada por comparação com o seu predecessor\*. O transporte agrícola representa uma das etapas do ciclo de cultivo mais destrutivas para os solos. Graças à sua capacidade para trabalhar a muito baixa pressão, o MICHELIN TRAILXBIB protege o solo limitando a sua compactação e garantindo, desta forma, uma rentabilidade agrícola superior.

O pneu MICHELIN TRAILXBIB oferece quatro vantagens principais:

* Desenho de carcaça VF (Very high Flexion), que permite ao pneu suportar até 40% mais de carga que um pneu standard à pressão recomendada. Por outro lado, à carga recomendada, pode trabalhar a pressões mais baixas, o que permite uma melhor proteção do solo.
* Desenho específico do padrão da banda de rolamento, com elevada eficiência em termos de autolimpeza, o qual é que especialmente efetivo em condições de lama e, deste modo, reduz a lama depositada nas estradas após o trabalho no campo.
* Nervura central na banda de rolamento para garantir um desgaste regular e um comportamento seguro em estrada.
* Tecnologia MICHELIN ULTRAFLEX\*\* utilizada no design da carcaça para oferecer uma elevada resistência aos danos, especialmente quando a operar com pressões de enchimento baixas. Esta tecnologia assegura, ainda, uma distribuição uniforme do peso através da superfície de contacto do pneu, o que garante elevados níveis de proteção do solo.

Esta nova gama de pneu para maquinaria agrícola rebocada ou alfaias com rodas permite aos agricultores equipar todo o seu transporte com pneus com tecnologia MICHELIN ULTRAFLEX. Dos eixos tratores, com as gamas AXIOBIB 2, XEOBIB e YIELDBIB, aos eixos dos reboques, com o MICHELIN TRAILXBIB, os utilizadores podem otimizar a eficácia da sua exploração agrícola durante todo o ciclo de cultivo.

Relativamente à incorporação das novas dimensões, Raymond Tavernari*,* Diretor da Categoría de Produto Agrícola da Michelin, declara*: “O lançamento deste pneu no ano passado foi o resultado de colaborações com os nossos clientes do sector agrícola em muitos países. Agora, ampliamos a gama, passando de duas a nove medidas, pelo que podemos oferecer a mais utilizadores a possibilidade de utilizarem o MICHELIN TRAILXBIB na sua maquinaria”.*

Adicionalmente, a gama MICHELIN TRAILXBIB é totalmente compatível com os sistemas de tele-enchimento, o que permite ao agricultor ajustar facilmente a pressão dos pneus, mesmo nos equipamentos rebocados, em tempo real e em função do tipo ou das condições do solo.

As sete noas dimensões são as seguintes:

VF 500/60 R22.5 160D

VF 600/50 R22.5 164D

VF 710/45 R22.5 170D

VF 600/55 R26.5 170D

VF 710/50 R26.5 176D

VF 650/65 R30.5 181D

VF 750/60 R30.5 187D

*\* Estudo interno realizado em 2019, comparando o MICHELIN TRAILXBIB com o MICHELIN CARGOXBIB High Flotation, na medida 650/55 R 26.5*

*\*\* Com uma superior capacidade de flexão dos flancos da capa, a tecnologia MICHELIN ULTRAFLEX permite a sua utilização a baixa pressão. A superior área de contacto distribui melhor a carga, reduz a compactação do solo, e aumenta a produtividade agronómica da exploração e a rentabilidade económica da empresa.*

A Michelin ambiciona melhorar de forma sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do sector do pneu, a Michelin concebe, fabrica e distribui os pneus mais adaptados às necessidades e às diferentes utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a eficácia do transporte. De igual modo, a Michelin oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas viagens e deslocações. A Michelin também desenvolve materiais de alta tecnologia para diversas utilizações. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente em 170 países, emprega mais de 123 600 pessoas e dispõe de 71 centros de produção de pneus, que, em 2020, fabricaram 170 milhões de pneus ([www.michelin.pt](http://www.michelin.pt)).

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO COMERCIAL

**+34 609 452 532**

angel.pardo-castro@michelin.com

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

|  |
| --- |
| [www.michelin.es](http://www.michelin.es) |
| Graphical user interface, text, application, email  Description automatically generated @MichelinPress |

Avenida de los Encuartes, 19 – 28760 Tres Cantos – Madrid. ESPANHA